****

На 01.04.2022г.

*На 24.10.2016г.*

*660031, г. Красноярск, ул. Айвазовского 16,* e-mail: **dm543566@yandex.ru**, Сайт **www.ALLION24.ru**

***Тел. +7(391) 272-65-30, 8-923-287-90-82, VIBER/WHATSAPP 8-967-612-65-30***

**Прайс–лист на МДФ фасады, ламинированные пленкой ПВХ**

**Категория МОДЕРН**

***(гладкие фасады без фрезеровки)***

*Цена указана за 1м2.*

|  |
| --- |
| Прямые фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»** | **3750** | **3950** | **4350** | **4750** | **4950** |
| Фасад **«ВИТРИНА»** | **3800** | **4000** | **4400** | **4800** | **5000** |
| Фасад **«КРЕСТ»** | **3950** | **4150** | **4550** | **4950** | **5150** |

***Примечание:***

- Толщина МДФ фасадов категории **МОДЕРН** **«ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», «КРЕСТ»** 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм. с буртиком) (R-12 мм)

- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм)

- В случаи выполнения фасад «**КРЕСТ**» не стандартного размера дополнительно к стоимости + 700 рублей за фасад.

- Покрытие фасада категории **МОДЕРН** матовым/глянцевым лаком + 2600 рублей за 1м2

*Цена указана за 1шт.*

|  |
| --- |
| Радиусные фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Гнутый/вогнутый фасад | **3850** | **4100** | **4390** | **5070** | **5190** |
| Гнутый/вогнутый фасад **«ВИТРИНА»** | **4120** | **4380** | **4580** | **5230** | **5350** |
| Гнутый/вогнутый фасад **«КРЕСТ»** | **4260** | **4520** | **4780** | **5350** | **5480** |
| Гнутый/вогнутый цоколь | **1190** | **1480** | **1770** | **2000** | **2140** |

***Примечание:***

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.

- **Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.**

- **Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=960 мм**, + 800 рублей к категории.

- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.

- Покрытие гнутого/ вогнутого фасада категории **МОДЕРН** матовым/глянцевым лаком + 2600 рублей за 1м2

**

На 01.04.2022г.

**Категория КЛАССИКА**

***(фасады с простой фрезеровкой)***

*Цена указана за 1м2.*

|  |
| --- |
| Прямые фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»****«ВИТРИНА»** | **3800** | **4000** | **4400** | **4800** | **5000** |
| Фасад **«КРЕСТ»** | **3950** | **4150** | **4550** | **4950** | **5150** |

***Примечание:***

- Толщина МДФ фасадов категории **КЛАССИКА «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА», «КРЕСТ»** 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм. с буртиком) ( R-12 мм)

- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм)

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

- Покрытие фасада категории **КЛАССИКА** матовым/глянцевым лаком + 2600 рублей за 1м2

**- Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.**

**- Минимальный размер фасада по ширине L=296 мм.**

*Цена указана за 1шт.*

|  |
| --- |
| Радиусные фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Гнутый/вогнутый фасад | **4050** | **4300** | **4590** | **5270** | **5390** |
| Гнутый/вогнутый фасад **«ВИТРИНА»** | **4320** | **4580** | **4780** | **5430** | **5550** |
| Гнутый/вогнутый фасад **«КРЕСТ»** | **4460** | **4720** | **4980** | **5550** | **5680** |
| Гнутый/вогнутый цоколь | **1190** | **1480** | **1770** | **2000** | **2140** |

***Примечание;***

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.

- **Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.**

- **Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=860 мм**, + 800 рублей к категории.

- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

 т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

- Покрытие гнутого/ вогнутого фасада категории **КЛАССИКА** матовым/глянцевым лаком + 2600 рублей за 1м2

****

На 01.04.2022г.

**Категория КАНТРИ**

***(фасады со сложной фрезеровкой)***

|  |
| --- |
| *Цена указана за 1м2.* |
| Прямые фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»****«ВИТРИНА»** | **4150** | **4350** | **-** | **5150** | **\*5350** |
| Фасад **«КРЕСТ»** | **4800** | **5000** | **-** | **5800** | **\*6000** |

***Примечание:***

- Толщина МДФ фасадов категории **КАНТРИ «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА»,**  16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм, с буртиком) (R-12 мм)

- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм. с буртиком)

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

**- Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.**

**- Минимальный размер фасада по ширине L=296 мм.**

**- \*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

*Цена указана за 1шт.*

|  |
| --- |
| Радиусные фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Гнутый/вогнутый фасад | **4550** | **4800** | **5090** | **5770** | **\*5890** |
| Гнутый/вогнутый фасад **«ВИТРИНА»** | **4820** | **5080** | **5280** | **5930** | **\*6050** |
| Гнутый/вогнутый цоколь | **1190** | **1480** | **1770** | **2000** | **\*2140** |

***Примечание;***

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.

- **Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.**

- **Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=860 мм,** + 800 рублей к категории.

- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

 т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

**- \*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

****

На 01.04.2022г.

**Категория ПРОВАНС**

***(фасады со сложной фрезеровкой с декоративной вставкой «КОСИЧКА»)***

*Цена указана за 1м2.*

|  |
| --- |
| Прямые фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»****«ВИТРИНА»** | **4750** | **4950** | **-** | **5750** | **\*5950** |
| Фасад **«КРЕСТ»** | **5400** | **5600** | **-** | **6400** | **\*6600** |

***Примечание:***

- Толщина МДФ фасадов категории **ПРОВАНС «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА»,**  16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм. с буртиком) (R-12 мм)

- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-6 мм. с буртиком)

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

**- Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.**

**- Минимальный размер фасада по ширине с артикулом АРТ-28, АРТ-29, АРТ-30, АРТ-31, АРТ-32, АРТ-33, L=296 мм. изготавливается только с узкими полями.**

**- Изготовление фасада АРТ-30, с декором DR-22 возможно при минимальном размере L=396 мм.**

- Декоративные 3D вставки рассчитываются индивидуально (согласно приложению № 2)

**- \*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

*Цена указана за 1шт.*

|  |
| --- |
| Радиусные фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Гнутый/вогнутый фасад | **4850** | **5100** | **-** | **6070** | **\*6190** |
| Гнутый/вогнутый фасад **«ВИТРИНА»** | **5120** | **5380** | **-** | **6230** | **\*6350** |
| Гнутый/вогнутый цоколь | **1190** | **1480** | **1770** | **2000** | **\*2140** |

***Примечание;***

- Гнутый/вогнутый фасад выполняется с радиусом R=300 мм.

- **Стандартная высота гнутый/вогнутый фасад Н=713 мм, Н=716 мм.**

- **Максимальный размер не стандартного гнутого/вогнутого фасада, Н=860 мм**, + 800 рублей к категории.

- Стандартная высота гнутый/вогнутый цоколь Н= до 150 мм, с радиусом R=300 мм.

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

 т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

**- \*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

****

На 01.04.2022г.

**Категория ПРЕСТИЖ**

***(фасады со сложной фрезеровкой и выборкой)***

|  |
| --- |
| Прямые фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»****«ВИТРИНА»** | **4750** | **4950** | **-** | **5750** | **\*5950** |

***Примечание:***

- Толщина МДФ фасадов категории **ПРЕСТИЖ «ГЛУХОЙ», «ВИТРИНА»,**  16мм/19мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм, с буртиком), (R-9 мм. с буртиком) (R-12 мм)

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

**- Максимальный размер фасада по высоте Н=2250 мм, минимальный Н=176 мм.**

**- Минимальный размер фасада по ширине с артикулом АРТ-40, АРТ-41, АРТ-42, АРТ-43, АРТ-44, АРТ-45,** **АРТ-46, АРТ-47, L=296 мм.**

**- Изготовление фасада АРТ-44, АРТ-45, АРТ-46, АРТ-60, АРТ-61, АРТ-62, АРТ-63, АРТ-64,** **АРТ-66, возможно, только на 19-м МДФ.**

**- \*5 категория изготавливается только в матовых декорах.**

****

На 01.04.2022г.

**Прайс–лист на декоративные элементы из МДФ**

**СТОЛЕШНИЦЫ 26мм., 32мм.**

*Цена указана за 1м2.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»** | **5250** | **5450** | **5850** | **6250** | **6450** |

***Примечание:***

- Толщина МДФ фасадов категории **СТОЛЕШНИЦЫ** - 26, 32 мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Кромка фасада по всему периметру обрабатывается фрезами (R-3 мм), (R-6 мм), (R-9 мм), (R-6 мм., с буртиком), (R-9 мм), (R-12 мм), (R-50 мм)

- При умолчании в заявке заказчика используется стандартный (R-50 мм)

- Выполнение фасада с эффектом старения-патина золото, серебро, коричневая, фиолетовая, белая, чёрная, орех,

 т. орех, слоновая кость, фисташка + 2400 за 1м2.

- Покрытие фасада категории **СТОЛЕШНИЦЫ** матовым/глянцевым лаком + 2600 рублей за 1м2

**- Максимальный размер фасада по высоте Н=2400х1050 мм.**

**ОКЛЕЙКА ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ**

*Цена указана за 1м2.*

|  |
| --- |
| Прямые фасады |
| **Тип** | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| Фасад **«ГЛУХОЙ»** | **2900** | **3110** | **3480** | **4140** | **4300** |

***Примечание:***

- Стоимость указана только за оклейку обратной стороны.

- При оклеивании обратной стороны, кромка фасада не обрабатывается \*(R-0 мм)

**ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА**

|  |
| --- |
| **Декоративная решётка***Цена указана за 1м2.* |
| **19640** |

***Примечание:***

- Декоративная решётка изготовлена из массива.

- Окрашивается в однотонный цвет по каталогу **RAL/CS.**

- Максимально допустимый размер решётки **Н=1460мм. \* L=560мм.**

**ПИЛЯСТРА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Без патинирования** | **С патинированием** |
| **ЛАЙТ** | **12420** | **14170***Цена указана за 1м2.* |
| **ЛЮКС** | **17130** | **18920** |
| **СУПЕР ЛЮКС** | **20850** | **22390** |

***Примечание;***

**- Минимальный размер 300 \*50мм.**

**- Максимальный размер 2250\*90мм.**

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Все резные и декоративные вставки имеют фиксированный размер.

**АРКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Без патинирования** | **С патинированием***Цена указана за 1м2* |
| **Арка** | **5290** | **7320** |

***Примечание;***

**- Минимальный размер – 300х300 мм.**

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

****

На 01.04.2022г.

**СВЕТОВАЯ ПЛАНКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Без патинирования** | **С патинированием***Цена указана за 1 шт.* |
| **Световая планка** | **1240** | **1740** |
| **Световая планка радиусная** | **2850** | **3060** |

***Примечание;***

**- Стандартный размер – 65\*2000 мм.**

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- **Размер гнутой планки 65\*422мм. R=300**

- **Размер вогнутой планки 65\*474мм. R=300**

**БУТЫЛОЧНИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Без патинирования** | **С патинированием** |
| **Б-1** | **13900** | **16040***Цена указана за 1м2.* |
| **Б-2** | **22250** | **24400** |
| **Б-3** | **18280** | **20400** |

***Примечание;***

- **Минимальный размер 716 \*110мм.**

- **Максимальный размер 920\*300мм.**

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

**БАЛЮСТРАДА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Без патинирования** | **С патинированием** |
| **КЛАССИКА**  | **1990** | **2290***Цена указана за 1 шт.* |
| **ПРЕМИУМ** | **3800** | **4500** |
| **ПРЕМИУМ радиусная** | **3290** | **3990** |

***Примечание;***

- Категория **КЛАССИКА** обратная сторона ламинированная белая.

- Категория **ПРЕМИУМ** нижняя сторона ламинированная белая, верхняя в цвет ПВХ пленки. Верхняя планка с двух сторон в цвет ПВХ пленки

- Стандартный размер балюстрады **ПРЕМИУМ** **Н – 72 мм. L - 2000 мм.**

- Стандартный размер балюстрады **КЛАССИКА** **Н – 77 мм. L - 2000 мм.**

**КАРНИЗЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Без патинирования** | **С патинированием** |
| **КЛАССИКА 85мм.** | **2430** | **2730** |
| **КЛАССИКА гнутый/вогнутый 85мм.** | **3450** | **3820***Цена указана за 1 шт.* |
| **ПРЕМИУМ** | **2280** | **2780** |
| **ПРЕМИУМ гнутый** | **3960** | **4680** |

***Примечание;***

**-** Стандартный размер прямогокарниза **КЛАССИКА – 85\*2300 мм.**

- Стандартный размер прямого карниза **ПРЕМИУМ – 60\*2400 мм.**

**-** Размер радиусного **карниза КЛАССИКА гнутый 85\*430 R=300**

**-** Размер радиусного **карниза КЛАССИКА вогнутый 85\*475 R=300**

**-** Размер радиусного **карниза ПРЕМИУМ гнутый 85\*450 R=300**

**ДУГА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4***Цена указана за 1м2* |
| **ДУГА** | **4820** | **5130** | **5780** | **5830** |

***Примечание;***

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- **Минимальный размер 140\*496 мм.**

- **Максимальный размер 500\*1100 мм.**

- **\* 3D декоры, на выбор заказчика рассчитываются индивидуально, согласно прайса на декоративные 3D элементы**

- Возможен любой вариант исполнения по эскизу заказчика.

****

На 01.04.2022г.

**ДОБОРНИК ДЛЯ КАРНИЗА**

*Цена указана за 1 шт.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Без патинирования** | **С патинированием** |
| **Доборник «КОРСИКА» -65мм. (без декора)** | **2650** | **2950** |
| **Доборник «КОРСИКА» -85мм. (без декора)** | **2920** | **3420** |
| **Доборник «ВЕРСАЛЬ» 46мм. с декором** | **4340** | **4840** |
| **Доборник «ВЕРСАЛЬ» -46мм. с декором радиусная** | **4050** | **4450** |
| **Доборник «ВЕРСАЛЬ» 65мм. с декором** | **4340** | **4840** |
| **Доборник «ВЕРСАЛЬ» 65мм. с декором радиусная** | **4050** | **4550** |

***Примечание;***

- Стандартный размер доборника **«КОРСИКА»** – 65/85\*2300 мм. (в каталоге раздел «Доборник для карниза» это первые четыре элемента)\*

- Стандартный размер доборника **«ВЕРСАЛЬ»** – 46/65\*2300 мм. (в каталоге раздел «Доборник для карниза» Версаль 65мм это пятый элемент, Версаль 46мм это шестой элемент.)\*

- **Гнутые и вогнутые доборники «КОРСИКА» не изготавливаются.**

- Установка элементов декора, возможно как под пленкой, так и по поверхности пленки, на усмотрение заказчика.

- Стоимость декора рассчитывается с учетом количества размещенных декоров на площади доборника.

- Длина декора **DR-29 =408мм**.

- Длина декора **DR-31 =325мм.**

*Цена указана за 1м2*

**ДВОЙКА, ТРОЙКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категория 1** | **Категория 2** | **Категория 3** | **Категория 4** | **Категория 5** |
| **ДВОЙКА, ТРОЙКА** | **4920** | **5230** | **5880** | **5930** | **6170** |

***Примечание;***

- **Выполняются только с фрезировкой Арт-9, Арт-20**

- Толщина МДФ 16мм, обратная сторона ламинированная белая.

- Стандартный размер **ДВОЙКА** от 450\*596 до 2300\*996 мм.

- Стандартный размер **ТРОЙКА** от 713\*596 до 896 \*996мм.

**ДЕКОРАТИВНАЯ ОПОРА**

*Цена указана за 1 шт.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опора не окрашенная** | **Опора окрашенная** | **Опора окрашенная + патина** |
| **650** | **1150** | **1300** |

- Декоративная опора не имеет регулировки по высоте.

- Высота опоры -87мм.

****

На 01.04.2022г.

*660031, г. Красноярск, ул. Айвазовского 16,* e-mail: **dm543566@yandex.ru**, Сайт **www.ALLION24.ru**

***Тел. +7(391) 272-65-30, 8-923-287-90-82, +7(391) 254-35-66***

**Прайс–лист на крашенные МДФ фасады**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип покрытия** | Категория **МОДЕРН**стоимость за м.2 | Категория **КЛАССИКА**стоимость за м.2 | Категория **КАНТРИ**стоимость за м.2 | Категория **ПРОВАНС**стоимость за м.2 | Фасад крашенныйИнтегрированная ручка **\*3** | Гнутый вогнутый фасадстоимость за шт. | Цоколь гнутый вогнутыйстоимость за шт. | МДФ 26-32 мм.стоимость за м.2 |
| **Крашеный фасад ГЛЯНЕЦ** | **8700** | **9900** | **-** | **-** | **13400** | **8000** | **2900** | **10500** |
| **Крашеный фасад МАТОВЫЙ** | **8000** | **9200** | **10400** | **10900** | **12200** | **7500** | **2700** | **9800** |
| **Звездное небо****(глянец)** | **9700** | **10900** | **-** | **-** | **14400** | **8500** | **3150** | **11500** |
| **Хамелеон****(глянец)** | **10700** | **11900** | **-** | **-** | **15400** | **9500** | **3300** | **12500** |
| **Покрытие фасада с пленкой ПВХ матовым лаком** | **2400** | **2400** | **2400** | **2400** | **-** | **1100** | **300** | **-** |
| **Покрытие фасада с пленкой ПВХ глянцевым лаком** | **2900** | **2900** | **-** | **-** | **-** | **2000****только категория МОДЕРН** | **500** | **-** |
| **Патинирование\*1** | **-** | **2800** | **2800** | **2800** | **-** | **1600** | **500** | **-** |
| **Окраска фасада с обратной стороны МАТОВЫЙ** | **5500** | **5500** | **5500** | **5500** | **5500** | **3600** | **1900** | **5700** |
| **Окраска фасада с обратной стороны ГЛЯНЕЦ** | **5700** | **5700** | **5700** | **5700** | **5700** | **4750** | **2750** | **5900** |
| **Окраска фасада по текстуре пленки ПВХ по RAL/CS \*2 МАТОВЫЙ** | **12450** | **13000** | **13450** | **13950** | **-** | **7820** | **3350** | **14450** |

**\*1** Процедура патинирования включает в себя; нанесение патины с последующим нанесения матового лака.

\***2** Окраска фасада по текстуре пленки ПВХ включает в себя; нанесение матовой эмали/колерованного грунта по каталогу RAL /CS с последующим нанесение матового лака. На фасадах при создании эффекта старения наносится морилка + 400р. м.2

\***3** Окраска фасада « Интегрированная ручка) выполняется только из МДФ 18-22мм. В случае выполнения из МДФ 22 мм. + 3400р. м.2

 Интегрированная ручка выполняется ПО ШИРИНЕ фасада указанной в заказе!

- Окраска вытяжки из массива 0.412м. матовой эмалью 3 700р. + патина 1000р. = 4700р.